<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;h2&gt;CC2540F128 / CC2540F256&lt;/h2&gt;
&lt;h3&gt;2.4-GHz Bluetooth&amp;reg; low Energy System-on-Chip&lt;/h3&gt;

&lt;hr /&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Rev. 5.0.0&lt;/b&gt; for EAGLE 5.x as of 2012-10-15&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;p&gt;Package: &lt;b&gt;QFN 6x6mm&lt;/b&gt; (TI-Postifx "RHA")&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;

&lt;p&gt;&lt;author&gt;Dipl.-Ing. FH Rainer Bayer&lt;br /&gt;
Hochschule Heilbronn &amp;ndash; rainer.bayer@hs-heilbronn.de&lt;br /&gt;
Ingenieurbüro ing-rb &amp;ndash; eagle@ing-rb.de&lt;/author&gt;&lt;/p&gt;</description>
<packages>
<package name="QFN40-6X6">
<description>&lt;b&gt;RHA (S-PQFP-N40) 6 x 6 mm&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tps65020.pdf</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="CC2540F128_F256">
<pin name="AFE_!PND"/>
<pin name="LED_ALM"/>
<pin name="PD_ALM/ADC_RESET"/>
<pin name="LED_DRV_GND" direction="pwr"/>
<pin name="LED_DRV_GND1" direction="pwr"/>
<pin name="TXN"/>
<pin name="TXP"/>
<pin name="LED_DRV_GND2" direction="pwr"/>
<pin name="LED_DRV_SUP" direction="pwr"/>
<pin name="LED_DRV_SUP1" direction="pwr"/>
<pin name="RX_DIG_GND" direction="pwr"/>
<pin name="XOUT"/>
<pin name="XIN"/>
<pin name="DNC" direction="nc"/>
<pin name="DNC1" direction="nc"/>
<pin name="BG"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="TX_REF"/>
<pin name="TX_CTRL_SUP"/>
<pin name="RX_DIG_GND1" direction="pwr"/>
<pin name="RX_ANA_SUP" direction="pwr"/>
<pin name="RXOUTTN"/>
<pin name="RXOUTP"/>
<pin name="RX_ANA_GND"/>
<pin name="RX_ANA_SUP1" direction="pwr"/>
<pin name="DNC2" direction="nc"/>
<pin name="RX_ANA_GND1" direction="pwr"/>
<pin name="ADC_RDY"/>
<pin name="SPISTE"/>
<pin name="SCLK"/>
<pin name="!RESET"/>
<pin name="DIAG_END"/>
<pin name="RX_DIG_SUP"/>
<pin name="INP"/>
<pin name="RX_ANA_GND2" direction="pwr"/>
<pin name="INN"/>
<pin name="VCM"/>
<pin name="SPISOMI"/>
<pin name="SPISIMO"/>
<pin name="CLKOUT"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="CC2540F*" prefix="U">
<description>&lt;h3&gt;CC2540F128 / CCF254F256&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Texas Instruments 2.4-GHz Bluetooth&amp;reg; low Energy System-on-Chip&lt;/p&gt;

&lt;hr /&gt;
&lt;p&gt;Package: &lt;b&gt;QFN406x6mm&lt;/b&gt; (TI-Postifx "RHA")&lt;/p&gt;

&lt;hr /&gt;

&lt;p&gt;&lt;author&gt;Dipl.-Ing. FH Rainer Bayer&lt;br /&gt;
Hochschule Heilbronn &amp;ndash; rainer.bayer@hs-heilbronn.de&lt;br /&gt;
Ingenieurbüro ing-rb &amp;ndash; eagle@ing-rb.de&lt;/author&gt;&lt;/p&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CC2540F128_F256"/>
</gates>
<devices>
<device name="RHA" package="QFN40-6X6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="ADC_RDY" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="AFE_!PND" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="BG" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="CLKOUT" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="DIAG_END" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="DNC" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="DNC1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="DNC2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="GND"/>
<connect gate="G$1" pin="INN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="INP" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="LED_ALM" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="LED_DRV_GND" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="LED_DRV_GND1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="LED_DRV_GND2" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="LED_DRV_SUP" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="LED_DRV_SUP1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PD_ALM/ADC_RESET" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="RXOUTP" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="RXOUTTN" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="RX_ANA_GND" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="RX_ANA_GND1" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="RX_ANA_GND2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="RX_ANA_SUP" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="RX_ANA_SUP1" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="RX_DIG_GND" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="RX_DIG_GND1" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="RX_DIG_SUP" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="SCLK" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="SPISIMO" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="SPISOMI" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="SPISTE" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="TXN" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="TXP" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="TX_CTRL_SUP" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="TX_REF" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="VCM" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="XIN" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="XOUT" pad="37"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="128"/>
<technology name="256"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AFE4490">
<gates>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
