<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="QFP80P1320X1320X245-44N">
</package>
<package name="PIC32MX270F256D_TQFP">
</package>
<package name="TQFP44">
<description>&lt;b&gt;Thin Quad Flat Pack&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
package type TQ</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="PIC32MX270F256D_TQFP">
<pin name="RPB9"/>
<pin name="RPC6"/>
<pin name="RPC7"/>
<pin name="RPC8"/>
<pin name="RPC9"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VCAP"/>
<pin name="PGED2/RPB10"/>
<pin name="PGEC2/RPB11"/>
<pin name="VUSB3V3" direction="pwr"/>
<pin name="AN11/RBP13"/>
<pin name="PGED4/TMS"/>
<pin name="PGEC4/TCK"/>
<pin name="SCK1"/>
<pin name="SCK2/RPB15"/>
<pin name="AVSS" direction="pwr"/>
<pin name="AVDD" direction="pwr"/>
<pin name="!MCLR"/>
<pin name="VRED+/PGED3"/>
<pin name="VREF-/PGEC3"/>
<pin name="PGED1"/>
<pin name="PGEC1"/>
<pin name="AN4/RPB2"/>
<pin name="AN5/RPB3"/>
<pin name="AN6/RPC0"/>
<pin name="AN7/RPC1"/>
<pin name="AN8/RPC2"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@1" direction="pwr"/>
<pin name="OSC1/CLKI"/>
<pin name="OSC2/CLKO"/>
<pin name="TDO/RPA8"/>
<pin name="SOSCI/RPB4"/>
<pin name="SOSCO/RPA4"/>
<pin name="TD1/RPA9"/>
<pin name="AN12/RPC3"/>
<pin name="RPC4"/>
<pin name="RPC5"/>
<pin name="VSS@2" direction="pwr"/>
<pin name="VDD@1" direction="pwr"/>
<pin name="RPB5/USBID"/>
<pin name="VBUS"/>
<pin name="RPB7/INT0"/>
<pin name="RPB8/SCL1"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="PIC32MX270F256D_TQFP">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PIC32MX270F256D_TQFP"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PIC32MX270F256D_TQFP">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!MCLR" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="AN11/RBP13" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="AN12/RPC3" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="AN4/RPB2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="AN5/RPB3" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="AN6/RPC0" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="AN7/RPC1" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="AN8/RPC2" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="AVDD" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="AVSS" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC1/CLKI" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC2/CLKO" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="PGEC1" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="PGEC2/RPB11" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PGEC4/TCK" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PGED1" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PGED2/RPB10" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PGED4/TMS" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="RPB5/USBID" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="RPB7/INT0" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="RPB8/SCL1" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="RPB9" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="RPC4" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="RPC5" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="RPC6" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="RPC7" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="RPC8" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="RPC9" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK2/RPB15" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="SOSCI/RPB4" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="SOSCO/RPA4" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="TD1/RPA9" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="TDO/RPA8" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="VBUS" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="VCAP" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@1" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="VRED+/PGED3" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="VREF-/PGEC3" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@1" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@2" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="VUSB3V3" pad="10"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TQFP44_PIC32MX270F256">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PIC32MX270F256D_TQFP"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TQFP44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!MCLR" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="AN11/RBP13" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="AN12/RPC3" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="AN4/RPB2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="AN5/RPB3" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="AN6/RPC0" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="AN7/RPC1" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="AN8/RPC2" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="AVDD" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="AVSS" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC1/CLKI" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC2/CLKO" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="PGEC1" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="PGEC2/RPB11" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PGEC4/TCK" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PGED1" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PGED2/RPB10" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PGED4/TMS" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="RPB5/USBID" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="RPB7/INT0" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="RPB8/SCL1" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="RPB9" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="RPC4" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="RPC5" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="RPC6" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="RPC7" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="RPC8" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="RPC9" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK2/RPB15" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="SOSCI/RPB4" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="SOSCO/RPA4" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="TD1/RPA9" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="TDO/RPA8" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="VBUS" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="VCAP" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@1" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="VRED+/PGED3" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="VREF-/PGEC3" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@1" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@2" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="VUSB3V3" pad="10"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
