<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.3">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="SOT23-6">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt; 6 lead</description>
</package>
<package name="DO-35_1N52">
<description>&lt;B&gt;Z DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal 4mm , grid 1mm</description>
</package>
<package name="SOIC08-FAIRCHILD">
<description>&lt;b&gt;8-pin SOIC Surface Mount&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
high = 3.13 - 3.63mm&lt;br&gt;
Source: &lt;a href="http://www.fairchildsemi.com/ds/MO%2FMOCD207-M.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
</package>
<package name="TERMINALBLOCK.325">
</package>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SO14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package 14&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TSSOP14">
</package>
<package name="GSH15">
<description>&lt;b&gt;FUSE HOLDER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 15mm, 19649 Wickmann</description>
</package>
<package name="HOLDER656">
</package>
<package name="KBU">
<description>&lt;b&gt;DIOTEC RECTIFIER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="93AA76-OT">
<description>MCP4706 DAC from Microchip
with sot 23-6 package</description>
<pin name="VOUT" direction="out"/>
<pin name="SCL"/>
<pin name="SDA"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="VREF" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="ZD">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="OK">
<pin name="IP+1"/>
<pin name="IP+"/>
<pin name="IP-1"/>
<pin name="IP-"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="FILTER"/>
<pin name="VOUT"/>
<pin name="VCC"/>
</symbol>
<symbol name="OPAMP">
<pin name="-IN" direction="in"/>
<pin name="+IN" direction="in"/>
<pin name="OUT" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="PWR+-">
<pin name="V+" direction="pwr"/>
<pin name="V-" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="OPAMPPWR">
<pin name="POS" direction="pwr"/>
<pin name="NEG" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="FUSE">
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="GB">
<pin name="AC1" direction="pas"/>
<pin name="AC2" direction="pas"/>
<pin name="-" direction="pas"/>
<pin name="+" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="MCP4706" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;DAC MCP4706&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22272C.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="93AA76-OT"/>
</gates>
<devices>
<device name="A" package="SOT23-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VREF" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="1N5242B" prefix="D">
<description>&lt;b&gt;Z DIODE&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
12 V, 500mW, 5 percent (Vishay)</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="ZD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DO-35_1N52">
<connects>
<connect gate="1" pin="A" pad="AN"/>
<connect gate="1" pin="C" pad="CATH"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ACS713" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;MOCD207M, MOCD208M Dual Channel Phototransistor Small Outline Surface Mount Optocouplers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://www.fairchildsemi.com/ds/MO%2FMOCD207-M.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="OK"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOIC08-FAIRCHILD">
<connects>
<connect gate="A" pin="FILTER" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="GND" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="IP+" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="IP+1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="IP-" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="IP-1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="VCC" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="VOUT" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="7">
<attribute name="MF" value="FAIRCHILD SEMICONDUCTOR"/>
<attribute name="MPN" value="MOCD207-M"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1623297"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="67K0803"/>
</technology>
<technology name="8">
<attribute name="MF" value="FAIRCHILD SEMICONDUCTOR"/>
<attribute name="MPN" value="MOCD208M"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1505465"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="34C7498"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4AMP_P3+12" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;OP AMP&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="OPAMP"/>
<gate name="B" symbol="OPAMP"/>
<gate name="C" symbol="OPAMP"/>
<gate name="D" symbol="OPAMP"/>
<gate name="P" symbol="PWR+-"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL14">
<connects>
<connect gate="A" pin="+IN" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="-IN" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="OUT" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="+IN" pad="7"/>
<connect gate="B" pin="-IN" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="OUT" pad="1"/>
<connect gate="C" pin="+IN" pad="9"/>
<connect gate="C" pin="-IN" pad="8"/>
<connect gate="C" pin="OUT" pad="14"/>
<connect gate="D" pin="+IN" pad="11"/>
<connect gate="D" pin="-IN" pad="10"/>
<connect gate="D" pin="OUT" pad="13"/>
<connect gate="P" pin="V+" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="V-" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO14">
<connects>
<connect gate="A" pin="+IN" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="-IN" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="OUT" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="+IN" pad="7"/>
<connect gate="B" pin="-IN" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="OUT" pad="1"/>
<connect gate="C" pin="+IN" pad="9"/>
<connect gate="C" pin="-IN" pad="8"/>
<connect gate="C" pin="OUT" pad="14"/>
<connect gate="D" pin="+IN" pad="11"/>
<connect gate="D" pin="-IN" pad="10"/>
<connect gate="D" pin="OUT" pad="13"/>
<connect gate="P" pin="V+" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="V-" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCP6004">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="OPAMP"/>
<gate name="G$2" symbol="OPAMP"/>
<gate name="G$3" symbol="OPAMP"/>
<gate name="G$4" symbol="OPAMP"/>
<gate name="G$5" symbol="OPAMPPWR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TSSOP14">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+IN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="-IN" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="1"/>
<connect gate="G$2" pin="+IN" pad="5"/>
<connect gate="G$2" pin="-IN" pad="6"/>
<connect gate="G$2" pin="OUT" pad="7"/>
<connect gate="G$3" pin="+IN" pad="10"/>
<connect gate="G$3" pin="-IN" pad="9"/>
<connect gate="G$3" pin="OUT" pad="8"/>
<connect gate="G$4" pin="+IN" pad="12"/>
<connect gate="G$4" pin="-IN" pad="13"/>
<connect gate="G$4" pin="OUT" pad="14"/>
<connect gate="G$5" pin="NEG" pad="11"/>
<connect gate="G$5" pin="POS" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="GSH15" prefix="F" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;FUSE HOLDER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 15mm, 19649 Wickmann</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="FUSE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="GSH15">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="64900001039"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1271673"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="02P0318"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="5X20MMFUSE656">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="FUSE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HOLDER656">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="KBU" prefix="B" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;DIOTEC RECTIFIER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="GB"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="KBU">
<connects>
<connect gate="1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="1" pin="-" pad="-"/>
<connect gate="1" pin="AC1" pad="AC1"/>
<connect gate="1" pin="AC2" pad="AC2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
