<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="DIP4">
</package>
<package name="SOP04">
<description>&lt;b&gt;SOP 04 - 4.3x4.4mm RM 2.54mm&lt;/b&gt; AQY21, AQY22, AQY61 Series NAiS&lt;p&gt;Source: http://www.mew-europe.com/..  pti_en.pdf</description>
</package>
<package name="AQY27-SMD04">
<description>&lt;b&gt;SMD 04 9.4x8.8mm RM 5.08mm&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  pti_en.pdf</description>
</package>
<package name="AQY27">
<description>&lt;b&gt;DIL 04&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  pti_en.pdf</description>
</package>
<package name="DIL04">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="PHOTOMOS_2D">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="K" direction="pas"/>
<pin name="DS1" direction="pas"/>
<pin name="DS2" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="AQY*" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;PhotoMOS Relay&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.panasonic-electric-works.com/catalogues/downloads/photomos/ds_x615_en_aqz10_20.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PHOTOMOS_2D"/>
</gates>
<devices>
<device name="SOP" package="SOP04">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="DS1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="DS2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="K" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="21">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="22">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="41">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="SMD" package="AQY27-SMD04">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="DS1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="DS2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="K" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="27">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="AQY27" package="AQY27">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="DS1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="DS2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="K" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="DUALINLINE4" package="DIL04">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="DS1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="DS2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="K" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
